fFilled0fFilled0
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO

fFilled0
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

fFilled0
Departamento de Licitações e Contratos

fFilled0
R E S U L T A D O     D E     L I C I T A Ç Ã O

fFilled1fillColor16777215fFilled0fFilled0
196/2016

fFilled1fillColor16777215
 Nº Processo

fFilled0
Aquisição de Material Permanente Odontológico .

fFilled1fillColor16777215
Objeto:

fFilled1fillColor16777215
 Data

fFilled1fillColor16777215fFilled1fillColor16777215
 Modalidade/Nº

fFilled0
PREGÃO Nº 101/2016

fFilled0
09/11/2016

fFilled1fillColor10066329
DENTAL ALTA MOGIANA -COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

fFilled0
VALOR UNIT.

fFilled0
VALOR TOTAL

fFilled0
ESPECIFICAÇÃO DO ITEM

fFilled0
UNIDADE

fFilled0
QUANT.

fFilled0
ANEXO

fFilled0
ITEM

fFilled0
CÓD.

fFilled0
MARCA

fFilled0
1.885,00

fFilled0
I

fFilled0
01

fFilled0
APARELHO DE ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO COM 32000 HZ, RESERVATÓRIO DE BICARBONATO COM AQUECIMENTO E ILUMINAÇÃO INTERNA DO RESERVATÓRIO, TRANSDUTOR PIEZOELÉTRICO ATRAVÉS DE PASTILHAS CERÂMICAS COM FREQUÊNCIA DE 32000HZ ESTABILIZADO ELETRONICAMENTE, PEÇA DE MÃO DO ULTRASSOM COM CAPA REMOVÍVEL E COM DUAS CAPAS DA CANETA, SELETOR AUTOMÁTICO DO MODO DE OPERAÇÃO ULTRASSOM OU JATO DE BICARBONATO AO RETIRAR UMA DAS CANETAS DO SUPORTE, AJUSTE NO PAINEL SENSÍVEL E PRECISO DA POTÊNCIA DO FLUXO DE REFRIGERAÇÃO, ACOMPANHA 03 PONTAS DO ULTRASSOM, JATO DE BICARBONATO PEÇA DE MÃO METÁLICA, REMOVÍVEL AUTOLAVÁVEL AJUSTE INDEPENDENTE DO VOLUME DE AGUA E DO BICARBONATO INDEPENDENTE, FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA, TAMPA DO RESERVATÓRIO BICARBONATO COM VISUALIZADOR, ENTRADA DE AR E ÁGUA COM BITOLAS DESIGUAIS, EVITANDO LIGAÇÃO INVERTIDA, PEDAL DE ACIONAMENTO ÚNICO.-

fFilled0
UN

fFilled0
2,00

fFilled0
3.770,00

fFilled0
20774

fFilled0

fFilled0
756,00

fFilled0
I

fFilled0
02

fFilled0
DESTILADOR PARA CADA 4 LITROS DE ÁGUA COMUM O DESTILADOR PRODUZ 3,8 LITROS DE ÁGUA DESTILADA. NÃO NECESSITA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA. PROPORCIONA ECONOMIA DE ATÉ 35% NOS GASTOS COM ÁGUA DESTILADA. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DESTILADA: 3,8 LITROS CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA COMUM: 4 LITROS DURAÇÃO DO CICLO COMPLETO: 5 HORAS PESO LÍQUIDO: 3,4 KG. PESO BRUTO: 4 KG 
DIMENSÕES EXTERNAS: 27 CM X 33 CM X 27,6 CM VOLTAGEM: 127 OU 220V FREQUÊNCIA: 60HZ CONSUMO ELÉTRICO: 500WATTS MODELO 127V E 600 WATTS MODELO 220V TEMPERATURA DE TRABALHO ADEQUADA: 15º C A 40º C COR: BRANCA CERTIFICAÇÃO: CE ANVISA: ISENTO DE REGISTRO.

fFilled0
UN

fFilled0
1,00

fFilled0
756,00

fFilled0
15818

fFilled0

fFilled0
R$ 4.526,00

fFilled0
VALOR TOTAL DO FORNECEDOR:

fFilled0
Folha 1 de 

fFilled0
1

fFilled0
196/2016

fFilled0
RESULTADO DE LICITAÇÃO   -   PROCESSO Nº.:

fFilled0
RUA AVENIDA CAMPO GRANDE Nº 200, FONE (67)3474-1144 CEP 79.980-000 - CNPJ: 03.741.683/0001-26

fFilled0