fFilled0fFilled0
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO

fFilled0
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

fFilled0
Departamento de Licitações e Contratos

fFilled0
R E S U L T A D O     D E     L I C I T A Ç Ã O

fFilled1fillColor16777215fFilled0fFilled0
196/2016

fFilled1fillColor16777215
 Nº Processo

fFilled0
Aquisição de Material Permanente Odontológico .

fFilled1fillColor16777215
Objeto:

fFilled1fillColor16777215
 Data

fFilled1fillColor16777215fFilled1fillColor16777215
 Modalidade/Nº

fFilled0
PREGÃO Nº 101/2016

fFilled0
09/11/2016

fFilled1fillColor10066329
C.O.M COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME

fFilled0
VALOR UNIT.

fFilled0
VALOR TOTAL

fFilled0
ESPECIFICAÇÃO DO ITEM

fFilled0
UNIDADE

fFilled0
QUANT.

fFilled0
ANEXO

fFilled0
ITEM

fFilled0
CÓD.

fFilled0
MARCA

fFilled0
465,00

fFilled0
I

fFilled0
03

fFilled0
FOTOPOLIMENZADOR LED DE ALTA POTÊNCIA (AZUL), BAIXO CONSUMO DE ENERGIA 2,65 W/H, POTÊNCIA DE 1400 MW/CM² PROMOVENDO A CURA DE RESINA EM APENAS 10 SEGUNDOS. FUNCIONAMENTO COM 3 OPÇÕES: PROGRESSIVO, CONTÍNUO E INTERMINENTE COMPRIMENTO DE ONDA DE 460 A 465 NM, COM LED LUZ FRIA. PONTEIRA DE FIBRA ÓTICA GIRA 360 GRAU, BIVOLT AUTOMÁTICO, PROTETOR VISUAL QUE PODE SER USADO COM SUPORTE, DISPONÍVEL KIT PARA ACOPLAGEM NO EQUIPO. COMANDO DE PROGRAMAÇÃO NA PRÓPRIA CANETA. A PONTEIRA DE FIBRA ÓTICA ORIENTADA (SEM FUGA DE LUZ) 100% COERENTE, AUTOCLARÁVEL A 134ºC. 1 ANO DE GARANTIA

fFilled0
UN

fFilled0
2,00

fFilled0
930,00

fFilled0
15495

fFilled0

fFilled0
R$ 930,00

fFilled0
VALOR TOTAL DO FORNECEDOR:

fFilled1fillColor10066329
DENTAL ALTA MOGIANA -COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

fFilled0
VALOR UNIT.

fFilled0
VALOR TOTAL

fFilled0
ESPECIFICAÇÃO DO ITEM

fFilled0
UNIDADE

fFilled0
QUANT.

fFilled0
ANEXO

fFilled0
ITEM

fFilled0
CÓD.

fFilled0
MARCA

fFilled0
1.885,00

fFilled0
I

fFilled0
01

fFilled0
APARELHO DE ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO COM 32000 HZ, RESERVATÓRIO DE BICARBONATO COM AQUECIMENTO E ILUMINAÇÃO INTERNA DO RESERVATÓRIO, TRANSDUTOR PIEZOELÉTRICO ATRAVÉS DE PASTILHAS CERÂMICAS COM FREQUÊNCIA DE 32000HZ ESTABILIZADO ELETRONICAMENTE, PEÇA DE MÃO DO ULTRASSOM COM CAPA REMOVÍVEL E COM DUAS CAPAS DA CANETA, SELETOR AUTOMÁTICO DO MODO DE OPERAÇÃO ULTRASSOM OU JATO DE BICARBONATO AO RETIRAR UMA DAS CANETAS DO SUPORTE, AJUSTE NO PAINEL SENSÍVEL E PRECISO DA POTÊNCIA DO FLUXO DE REFRIGERAÇÃO, ACOMPANHA 03 PONTAS DO ULTRASSOM, JATO DE BICARBONATO PEÇA DE MÃO METÁLICA, REMOVÍVEL AUTOLAVÁVEL AJUSTE INDEPENDENTE DO VOLUME DE AGUA E DO BICARBONATO INDEPENDENTE, FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA, TAMPA DO RESERVATÓRIO BICARBONATO COM VISUALIZADOR, ENTRADA DE AR E ÁGUA COM BITOLAS DESIGUAIS, EVITANDO LIGAÇÃO INVERTIDA, PEDAL DE ACIONAMENTO ÚNICO.-

fFilled0
UN

fFilled0
2,00

fFilled0
3.770,00

fFilled0
20774

fFilled0

fFilled0
756,00

fFilled0
I

fFilled0
02

fFilled0
DESTILADOR PARA CADA 4 LITROS DE ÁGUA COMUM O DESTILADOR PRODUZ 3,8 LITROS DE ÁGUA DESTILADA. NÃO NECESSITA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA. PROPORCIONA ECONOMIA DE ATÉ 35% NOS GASTOS COM ÁGUA DESTILADA. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DESTILADA: 3,8 LITROS CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA COMUM: 4 LITROS DURAÇÃO DO CICLO COMPLETO: 5 HORAS PESO LÍQUIDO: 3,4 KG. PESO BRUTO: 4 KG 
DIMENSÕES EXTERNAS: 27 CM X 33 CM X 27,6 CM VOLTAGEM: 127 OU 220V FREQUÊNCIA: 60HZ CONSUMO ELÉTRICO: 500WATTS MODELO 127V E 600 WATTS MODELO 220V TEMPERATURA DE TRABALHO ADEQUADA: 15º C A 40º C COR: BRANCA CERTIFICAÇÃO: CE ANVISA: ISENTO DE REGISTRO.

fFilled0
UN

fFilled0
1,00

fFilled0
756,00

fFilled0
15818

fFilled0

fFilled0
R$ 4.526,00

fFilled0
VALOR TOTAL DO FORNECEDOR:

fFilled1fillColor10066329
MC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES -EIRELLI-ME

fFilled0
VALOR UNIT.

fFilled0
VALOR TOTAL

fFilled0
ESPECIFICAÇÃO DO ITEM

fFilled0
UNIDADE

fFilled0
QUANT.

fFilled0
ANEXO

fFilled0
ITEM

fFilled0
CÓD.

fFilled0
MARCA

fFilled0
620,00

fFilled0
I

fFilled0
04

fFilled0
SELADORA PARA SELAGEM DE ENVELOPES/EMBALAGENS PRÓPRIAS PARA AUTOCLAVAGEM (PAPEL/PLÁSTICO).DISPOSITIVO ELETRÔNICO DE CONTROLE DE TEMPERATURA (PROPORCIONA MAIOR PRECISÃO);POSSUI SISTEMA INTEGRADO DE CORTE E SUPORTE PARA EMBALAGEM TUBULAR; ESPESSURA DE SELAGEM: 10 MM; ÁREA DE SELAGEM: 25 CM; DISPONÍVEL EM 127 OU 220V.

fFilled0
UN

fFilled0
1,00

fFilled0
620,00

fFilled0
15475

fFilled0

fFilled0
R$ 620,00

fFilled0
VALOR TOTAL DO FORNECEDOR:

fFilled0
Folha 1 de 

fFilled0
1

fFilled0
196/2016

fFilled0
RESULTADO DE LICITAÇÃO   -   PROCESSO Nº.:

fFilled0
RUA AVENIDA CAMPO GRANDE Nº 200, FONE (67)3474-1144 CEP 79.980-000 - CNPJ: 03.741.683/0001-26

fFilled0