**MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS**

**ASSUNTO:** PLANTIO DE GRAMA NOS ARREDORES DA PISTA DE CAMINHADA

**PROPRIETÁRIO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ

**LOCAL:** PISTA DE CAMINHADA – SAÍDA DO MUNICÍPIO

**ENDEREÇO:** AV. DEP. FERNANDO SALDANHA, JAPORÃ/MS

**ÁREA DE INTERVENÇÃO:** 1873,30 m²

**1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS**

1.1 Este memorial descritivo tem por finalidade listar as informações para a execução dos serviços de nivelamento e preparação de terreno para receber plantio de grama.

1.2 Para a compreensão deste documento é imprescindível o acompanhamento do projeto anexo. Itens ausentes no projeto não poderão ser executados sem a consulta prévia do Engenheiro responsável.

1.3 Todos os materiais deverão seguir rigorosamente as normas técnicas da ABNT, sob pena de serem recusadas pelo fiscal da obra.

1.4 O serviço será executado às margens da pista de caminhada localizada na saída do município de Japorã. Abaixo segue imagem da região:



**2. SEGURANÇA DO TRABALHO**

2.1 Serão obedecidas todas as recomendações, com relação a Segurança do Trabalho, contidas nas Normas Regulamentadoras (NR).

2.2 Ficará a cargo da empresa executora tal responsabilidade, bem como a fiscalização e distribuição de EPI's (equipamentos de proteção individual).

**3. SERVIÇOS PRELIMINARES**

3.1 Os serviços preliminares constituirão na limpeza do terreno e movimentações da terra. Os mesmos deverão ser executados pela empresa antes de qualquer outro serviço de paisagismo.

3.2 O terreno deverá ser limpo, retirando todo o entulho e restos de obras. Também serão eliminadas todas as pragas e ervas daninhas, incluindo suas raízes.

3.3 As movimentações de terra serão necessárias nas regiões em que há irregularidades nas cotas de terreno. Tal serviço será feito com o fim de deixar o terreno nivelado, em concordância com os níveis da pista de caminhada já executada.

**4. PAISAGISMO**

4.1 Deverá ser feita a escarificação (afofamento) do solo, a uma profundidade de 15 centímetros.

4.2 Para o paisagismo serão utilizadas placas de gramas do tipo Esmeralda, perfeitamente justapostas, socadas e recobertas por camada de terra fértil.

4.3 Após o plantio o terreno deverá ser abundantemente irrigado por um mês até que o gramado fique enraizado e em perfeito estado.

**5. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS**

A aceitação dos serviços pela fiscalização ocorrerá após a comprovação do que segue:

* o rigoroso atendimento ao especificado neste documento;
* os materiais e/ou produtos empregados estiverem de acordo com os especificados neste documento;
* a observância das Normas Brasileiras vigentes e relacionadas com os serviços que estão sendo recebidos;
* o recebimento dos serviços deverá ser acompanhado pela contratada através de seu responsável técnico, para ciência da rejeição ou aprovação dos serviços executados;
* a critério da contratante e previamente acordado com a contratada, os serviços poderão ser recebidos e testados durante o andamento dos mesmos, ou seja, por etapas.

Japorã/MS, Setembro de 2020.

|  |
| --- |
| **VICENTE DOMINGOS VINUTO**  ENGº. CIVIL CREA MG 35447/D  Responsável Técnico. |
|  |